Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ГЛАВА ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 декабря 2005 г. N 96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КонсультантПлюс: примечание.

Решением Тюменской городской Думы от 05.07.2007 N 621 Устав города Тюмени изложен в новой редакции. Нормы статьи 59 старой редакции Устава соответствуют нормам статьи 58 новой редакции.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26.09.1994 N 1099 (в редакции от 01.02.2005), СНиПом 2.04.01-85\*, руководствуясь ст. 59 Устава города Тюмени, постановляю:

1. Утвердить с 01.01.2006 нормативы потребления горячего и холодного водоснабжения на хозяйственно-питьевые нужды населения в жилищном фонде города Тюмени согласно приложению.

2. Нормативы потребления водоотведения утвердить равными нормативам потребления горячего и холодного водоснабжения.

3. Считать утратившим силу с 01.01.2006 постановление Главы города от 19.08.2004 N 124 "О временных нормативах водопотребления и водоотведения".

4. Информационно-аналитическому управлению административного департамента главы города Тюмени (Яковлев В.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Тюмени (Романов Н.В.).

И.о. главы города

С.А.КОРОБОВ

Приложение

к постановлению

от 12.12.2005 N 96

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ НАСЕЛЕНИЯ

В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГОРОДА ТЮМЕНИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N  п/п  |  Степень благоустройства жилых  домов  |  Средний объем  потребления горячего  и холодного  водоснабжения в  |
|  сутки,  литров  |  месяц, куб. м/чел.  |
|  А  | Жилые дома с водопроводом и канализацией  |
|  1.  | Жилые дома (пансионаты) квартирного типа или отдельные квартиры  |
|  1.1.  | с ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками:  |
| 1.1.1. | с централизованным горячим водоснабжением  |  300  |  9,125  |
| 1.1.2. | с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором  |  250  |  7,604  |
| 1.1.3. | с газовыми и электроводонагревателями  |  225  |  6,844  |
| 1.1.4. | с водонагревателями на твердом топливе  |  180  |  5,475  |
| 1.1.5. | дома с газоснабжением  |  170  |  5,171  |
| 1.1.6. | дома без газоснабжения и водонагревателей  |  160  |  4,867  |
|  1.2.  | с сидячими ваннами, оборудованными душем, умывальниками, мойками:  |
| 1.2.1. | с централизованным горячим водоснабжением  |  275  |  8,365  |
| 1.2.2. | с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором  |  230  |  6,996  |
| 1.2.3. | с газовыми и электроводонагревателями  |  210  |  6,388  |
| 1.2.4. | с водонагревателями на твердом топливе  |  175  |  5,323  |
| 1.2.5. | дома с газоснабжением  |  160  |  4,867  |
| 1.2.6. | дома без газоснабжения и водонагревателей  |  150  |  4,563  |
|  1.3.  | с душем, умывальниками, мойками, без ванн:  |
| 1.3.1. | с централизованным горячим водоснабжением  |  230  |  6,996  |
| 1.3.2. | с быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором  |  210  |  6,388  |
| 1.3.3. | с газовыми и электроводонагревателями  |  190  |  5,779  |
| 1.3.4. | с водонагревателями на твердом топливе  |  170  |  5,171  |
| 1.3.5. | дома с газоснабжением  |  155  |  4,715  |
| 1.3.6. | дома без газоснабжения и водонагревателей  |  145  |  4,410  |
|  1.4.  | с умывальниками, мойками, без ванн и душа:  |
| 1.4.1. | с централизованным горячим водоснабжением  |  180  |  5,475  |
| 1.4.2. | с газовыми и электроводонагревателями  |  170  |  5,171  |
| 1.4.3. | с водонагревателями на твердом топливе  |  160  |  4,867  |
| 1.4.4. | дома с газоснабжением  |  150  |  4,563  |
| 1.4.5. | дома без газоснабжения и водонагревателей  |  140  |  4,258  |
|  2.  | Общежития:  |
|  2.1.  | с душем или ваннами при всех жилыхкомнатах, с централизованным горячим водоснабжением  |  230  |  6,996  |
|  2.2.  | с общими душевыми, водопроводом и канализацией в каждой комнате, с централизованным горячим водоснабжением  |  180  |  5,475  |
|  2.3.  | с общими душевыми, водопроводом и канализацией в комнатах общежития без горячего водоснабжения  |  130  |  3,954  |
|  2.4.  | с водопроводом, канализацией в каждой комнате, без душевых:  |
| 2.4.1. | с централизованным горячим водоснабжением  |  160  |  4,867  |
| 2.4.2. | без горячего водоснабжения  |  110  |  3,346  |
|  2.5.  | с общими кухнями и блоками душевыхна этажах при жилых комнатах в каждой секции здания, с централизованным горячим водоснабжением  |  160  |  4,867  |
|  2.6.  | с общими душевыми, с централизованным горячим водоснабжением  |  100  |  3,042  |
|  2.7.  | с общими умывальными:  |  |  |
| 2.7.1. | с централизованным горячим водоснабжением  |  70  |  2,129  |
| 2.7.2. | без горячего водоснабжения  |  50  |  1,521  |
|  Б  | Дома с водопроводом без канализации, без газоснабжения и водонагревателей  |  33  |  1,004  |
|  В  | Дома с канализацией с водопользованием из водоразборных колонок, без газоснабжения и водонагревателей  |  30  |  0,913  |
|  Г  | Дома без канализации с водопользованием из водоразборных колонок, без газоснабжения и водонагревателей  |  30  |  0,913  |